
|  |
| --- |
| **FORMATO DE CONTROL CALIDAD** |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHASIS |  |  |  | KLO | Almacén | | Transportista | DESTINO FINAL |
| MARCA |  |  | GENERALES | CCF | Ingreso | Salida |
| MODELO |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| COLOR |  |  | Hora |  |  |  |  |  |
| CANAL |  |  | Kilometraje |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KLO** | **Almacén** | | **Transportista** | **Destino Final** |  | **Partes** | | **N°** | **CRITERIO** | **KLO** | **Almacén** | | **Transportista** | **Destino Final** |
| **ACCESORIOS** | **CCF** | **Ingreso** | **Salida** |  | **CCF** | **Ingreso** | **Salida** |
| Láminas Charol \_\_\_ |  |  |  |  |  |  | 1. Fachada lateral del piloto LH | | 1.1 | Parte plásticas externas con silicona (brillo) |  |  |  |  |  |
| Multimedia / Radio |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Cromos de manija en buen estado |  |  |  |  |  |
| Alarma Indep/Integ |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Carrocería en buen estado |  |  |  |  |  |
| Cámara de retroceso |  |  |  |  |  |  | 1.4 | Puerta abre sin trabarse |  |  |  |  |  |
| Sensor de retroceso |  |  |  |  |  |  | 1.5 | Tapiz de puerta y manubrios en buen estado |  |  |  |  |  |
| Kit de seguros |  |  |  |  |  |  | 1.6 | Asiento limpio con protector de asiento |  |  |  |  |  |
| A/C |  |  |  |  |  |  | 1.7 | Estribos limpios y buen estado |  |  |  |  |  |
| Spoiler/Cobertor de espejos |  |  |  |  |  |  | 1.8 | Pisaderas limpias y buen estado |  |  |  |  |  |
| Tapiz de cuero |  |  |  |  |  |  | 1.9 | Protector de piso |  |  |  |  |  |
| Aros de aleación |  |  |  |  |  |  | 1.10 | Tapiz de piso limpio y en buen estado |  |  |  |  |  |
| Neblineros |  |  |  |  |  |  | 1.11 | Componentes mecánicos de puerta funcionan |  |  |  |  |  |
| Barra parrilla/escalera/llaves\_\_\_ |  |  |  |  |  |  | 1.12 | Cuenta con tapa combustible, abre y cierra |  |  |  |  |  |
| Kit minero |  |  |  |  |  |  | 2. Fachada de Maletera | 2.1  interna | 2.1.1 | Puerta de maleta abre sin trabarse/chillido |  |  |  |  |  |
| GPS \_\_\_ |  |  |  |  |  |  | 2.1.2 | Tapiz de madera limpio y en buen estado |  |  |  |  |  |
| Valvula Gas \_\_\_ |  |  |  |  |  |  | 2.1.3 | Jebes bien colocados y en buen estado |  |  |  |  |  |
| Tolva inyectada |  |  |  |  |  |  | 2.1.4 | Bisagras sin óxido |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS | | | | | |  | 2.2  Externa | 2.2.1 | Emblemas y cromos en buen estado |  |  |  |  |  |
| Plumilla delantera/posterior |  |  |  |  |  |  | 2.2.2 | Cuenta de sistema de plumillas completo |  |  |  |  |  |
| Tapa de plumilla |  |  |  |  |  |  | 2.2.3 | Faros en buen estado |  |  |  |  |  |
| Llave de contacto (2) |  |  |  |  |  |  | 2.2.4 | Carrocería en buen estado |  |  |  |  |  |
| Tapa de borne de batería |  |  |  |  |  |  | 3. Fachada lateral copiloto | | 3.1 | Cromos de manija sin arañones |  |  |  |  |  |
| Mando de alarma |  |  |  |  |  |  | 3.2 | Carrocería en buen estado |  |  |  |  |  |
| Cinturón de seguridad |  |  |  |  |  |  | 3.3 | Puerta abre sin trabarse |  |  |  |  |  |
| Tapa de combustible |  |  |  |  |  |  | 3.4 | Tapiz de puerta en buen estado |  |  |  |  |  |
| Llanta de repuesto |  |  |  |  |  |  | 3.5 | Asiento limpio con protector de asiento |  |  |  |  |  |
| Gata |  |  |  |  |  |  | 3.6 | Estribos en buen estado y limpios |  |  |  |  |  |
| Palanca de gata |  |  |  |  |  |  | 3.7 | Pisaderas en buen estado y limpios |  |  |  |  |  |
| Llave de ruedas |  |  |  |  |  |  | 3.8 | Parte plásticas externas con silicona |  |  |  |  |  |
| Llave de ruedas |  |  |  |  |  |  | 3.9 | Protector de piso |  |  |  |  |  |
| Llave de boca |  |  |  |  |  |  | 3.10 | Tapiz de piso limpio y en buen estado |  |  |  |  |  |
| Desarmador |  |  |  |  |  |  | 3.11 | Componentes mecánicos de puerta funcionan |  |  |  |  |  |
| Alicate |  |  |  |  |  |  | 4. Fachada frontal | 4.1  Interna | 4.1.1 | Cuenta con plumilla y tapa de plumilla |  |  |  |  |  |
| Gancho de remolque |  |  |  |  |  |  | 4.1.2 | Cuenta con todas las tapas de niveles |  |  |  |  |  |
| Triángulo de seguridad |  |  |  |  |  |  | 4.1.3 | Parte plásticas externas con silicona (brillo) |  |  |  |  |  |
| Extintor |  |  |  |  |  |  | 4.1.4 | Cuenta con topes de capó |  |  |  |  |  |
| Antena |  |  |  |  |  |  | 4.1.5 | Partes visibles sin óxido |  |  |  |  |  |
| Emblemas |  |  |  |  |  |  | 4.2 Externa | 4.2.1 | Faros neblineros en buen estado |  |  |  |  |  |
| Varilla de capot / pistón |  |  |  |  |  |  | 4.2.2 | Emblemas y cromos en buen estado |  |  |  |  |  |
| Seguro de batería |  |  |  |  |  |  | 4.2.3 | Capó abre y cierra sin trabarse |  |  |  |  |  |
| Varilla medidor de aceite |  |  |  |  |  |  | 4.2.4 | Carrocería en buen estado |  |  |  |  |  |
| Vasos/Copas |  |  |  |  |  |  | 5. Techo | | 5.1 | Sunroof en buen estado |  |  |  |  |  |
| Tapas de pitón |  |  |  |  |  |  | 5.2 | Corredor de lluvia en buen estado |  |  |  |  |  |
| Mascarilla de radio |  |  |  |  |  |  | 5.3 | Cuenta con antena |  |  |  |  |  |
| Chip navegador |  |  |  |  |  |  | 5.4 | Carrocería en buen estado |  |  |  |  |  |
| Tapa sol |  |  |  |  |  |  | 6. Llantas / Aros | | 6.1 | Llantas en buen estado y de misma cocada |  |  |  |  |  |
| Cenicero |  |  |  |  |  |  | 6.2 | Llantas con silicona |  |  |  |  |  |
| Encendedor |  |  |  |  |  |  | 6.3 | Cuenta con copas/vasos de aros |  |  |  |  |  |
| Manual de propietario |  |  |  |  |  |  | 6.4 | Cuenta con tapa de válvula de aire (pitón) |  |  |  |  |  |
| Manual de garantía |  |  |  |  |  |  | 6.5 | Aros limpios y en buen estado |  |  |  |  |  |
| Cable auxiliar radio |  |  |  |  |  |  | 7. Cabina | | 7.1 | Cielo razo limpio |  |  |  |  |  |
| Cable auxiliar USB |  |  |  |  |  |  | 7.2 | Tapasoles limpios |  |  |  |  |  |
| Bolsa de logos |  |  |  |  |  |  | 7.3 | Sunroof limpio y sin trabarse |  |  |  |  |  |
| Dado de seguro ruedas |  |  |  |  |  |  | 7.4 | Tablero limpio y en buen estado |  |  |  |  |  |
| Manual de Radio |  |  |  |  |  |  | 7.5 | Luces de check inactivas |  |  |  |  |  |
| Pisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable retrofit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Control Calidad – KLO CCF | Almacén | | Transportista | Destino Final |
| Conformidad |  | INGRESO | SALIDA |  |  |
| Observaciones |  | | | | |